**Часть 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование качественных характеристик услуг | Требование заказчика |
| 1. | Наименование выполняемых работ | Выполнение работ по устройству проезжей части в районе экопарка "Каялов бор", расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская, 217. (от км0+052 до км0+352) |
| 2. | Количество (объем) выполняемых работ | Выполнение работ по устройству проезжей части в районе экопарка "Каялов бор", расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Россошь, пл. Октябрьская, 217. (от км0+052 до км0+352): устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ и устройство тротуара.  **Объемы выполняемых работ**: согласно дефектной ведомости и локального сметного расчета. |
| 3. | Подробная характеристика выполняемых работ | Общие требования к выполнению работ:  1.Подрядчик обязан своими силами и за свой счет исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки.  2.Материалы использовать отечественного производства соответствующие нормативам ГОСТ, надлежащего качества, которые должны быть обеспечены соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, документы на материалы должны быть предъявлены Заказчику перед их применением. Материалы должны быть новыми, ранее не использованными, не эксплуатировавшимися. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость работ и отражены в сметном расчете.  3.При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, а также предписания надзорных органов. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Подрядчик должен предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования, мероприятия по нейтрализации вибрационных, шумовых и других вредных воздействий, возникающих в процессе выполнения работ.  4.Обеспечить выполнение работ на Объекте с использованием необходимых материально-технических, трудовых ресурсов и техники. Все работы производятся с использованием ресурсов Подрядчика (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование) и за счет Подрядчика. Подрядчик должен обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Вывоз в срок до трех рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ, Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки КС-3, за пределы Объекта, принадлежащие Подрядчику строительные материалы, мусор, временные сооружения и другое имущество.  6.Качество работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, указанной выше.  Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:  - ответственность за безопасность при производстве работ возлагается на подрядную организацию. Подрядчик обязан обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. Место производства работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи;  - при производстве работ строго соблюдать СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования",  - при выполнение работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.  Условия выполнения работ:  1. В полном соответствии с условиями Контракта, требованиями настоящего технического задания.  2. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ.  3. При выполнении работ по ремонту асфальтобетонного покрытия производить с соблюдением минимальных продольных и поперечных уклонов.  Требование к значениям показателей товаров (строительным материалам, оборудованию и др.), используемых при выполнении работ: смесь асфальтобетонная горячая, плотная, мелкозернистая должна соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2013 «Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия». При исполнении Контракта, Заказчик не предоставляет, не обеспечивает Подрядчику сохранность материалов и оборудования.  Подрядчик обязан обеспечить сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся в зоне выполнения работ, в период их выполнения, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.  Подрядчик несет ответственность за:  -технику безопасности и охрану труда своих работников;  -противопожарную безопасность;  -при проведении работ подрядчик отвечает за уборку и вывоз строительного мусора;  -не допускается загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, другие места общего пользования.  Работы считаются выполненными после подписания актов КС-2, КС-3 между Заказчиком или его уполномоченным представителем и Подрядчиком.  При проведении работ должны оформляться:  - журналы производства работ;  - акты на скрытые работы;  - паспорта качества на материалы;  - журнал подбора асфальтобетонной смеси;  - журнал испытания асфальтобетонной смеси из смесителя;  - журнал испытания образцов асфальтобетона из покрытия;  - ведомости промеров толщины, ширины и ровности слоя покрытия;  - паспорт-накладные на асфальтобетонную смесь;  - отчет о лабораторных испытаниях;  - исполнительные схемы;  - акт ввода;  - гарантийный паспорт.  Технические характеристики машин и механизмов, указанные в объемах работ, служат для определения начальной (максимальной) цены контракта. При производстве работ могут использоваться машины и механизмы с другими техническими характеристиками, позволяющими обеспечить требуемое качество работ.  Материал.  Обеспечение выполнения работ материалами и механизмами осуществляется Подрядчиком, с соблюдением санитарных норм и правил и в соответствии с условиями контракта, техническим заданием и дефектной ведомостью.  Все поставляемые материалы для ремонта должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удовлетворяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль и соответствовать обязательным и рекомендуемым требованиям, установленным в ГОСТах:  - ГОСТ Р 52128-2003. «Эмульсии битумные дорожные. Технические условия»; - ГОСТ 9128-2013 «Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия». Качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями, установленными Государственной службой дорожного хозяйства Минтранса РФ от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» и иной нормативно-технической документацией, перечисленной в данном документе.  «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия»,  Сроки гарантии: предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы, согласно Распоряжению Минтранса РФ от 7 мая 2003 № ИС-414-р «О ведении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них» – 60 (шестьдесят) месяцев, за исключением преднамеренного повреждения указанных результатов третьими лицами.  При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.  В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии настоящим Контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом.  Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться в следствие недостатков, за которые отвечает подрядчик. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.  Приемка работ: производится представителем Заказчика.  Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 01 июня 2021 года (включительно). |